加热炉鼓风机、引风机入口蝶阀及烟道挡板的操作方法  
1、风动—→手动：  
   旋转现场手轮直至感觉均匀无卡阻时，将切换手柄从风动旋至手动。转动现场手轮，可实现现场手轮操作。  
2、手动—→风动：  
   将切换手柄由手动位切至风动位，即可遥控。