鼓风机出口蝶阀的切换操作  
1、气动—→手动：  
①移动螺套，对准孔眼，插入螺栓；

②关掉动力风手阀，打开气缸平衡阀。

2、手动—→风动：  
 ①将室内阀位输出信号和现场阀位对齐。  
 ②拔出螺栓。  
 ③打开动力风手阀。  
 ④关掉气缸平衡阀。