Dg500气压机放火炬阀的操作方法  
     1、现场手动。  
     打开汽缸平衡阀，拉出定位销，把切换手柄推至手动位置后，再推进定位销固定，顺时针转动手轮，蝶阀关闭，逆时针转动手轮，蝶阀开启。  
     2、气动遥控。  
     先把遥控信号与现场阀位对齐，拉出定位销，把切换手柄推至气动位置后，再推进定位销固定，关闭气缸平衡阀，打开动力风进行遥控。  
     (1)“三机”遥控  
     把蝶阀控制位置切换开关切至三机，在气压机的F12画面上按F24，输入100%开信号可全关蝶阀，输入0%信号，全开蝶阀。  
     (2)DCS遥控  
     把蝶阀控制位置切换开关切至DCS，“HC722”输入100%信号可全关蝶阀，输入0%信号全开蝶阀。  
     气压机由开机状态变为停机状态时，蝶阀自动联锁打开50%。