催化烟气旁路蝶阀的切换操作方法  
一、室内气动—→手动  
1、打开气缸平衡阀，关动力风源。  
2、穿上蝶阀南端的传动键，上紧紧固螺栓。  
3、转动手轮，调节阀位。  
二、手动—→室内气动  
1、将室内阀位输出信号与现场阀位对齐。  
2、拆下蝶阀南端的紧固螺栓和传动键。  
3、打开动力风源，关气缸平衡阀。  
4、室内给信号进行遥控。