膜片式一、二再主风调节蝶阀的切换操作方法  
     1、现场手动至风动  
     ①调节室内的输出阀位信号，使其和现场阀位对齐。  
     ②打开动力风源。  
     ③遥动现场手轮，使传动销指针指在中间位(零位)，避免阻挡拔叉运动；  
     2、风动至手动  
     ①转动手轮，直至传动销顶住拔叉；  
     ②关闭动力风总阀；  
     ③转动手轮，调节阀位。